DS KEYBOARD TECHNIC GmbH

Bedienungsanleitung Tastatursysteme W30 - W60 -W90

Allgemeines:
Die Tastatursysteme W30-W60-W90 von DS Keyboard Technic sind freiprogrammierbare Tastaturblöcke mit einer IBM-kompatiblen Tastaturschnittstelle. Optional sind die Tastaturen auch mit einer seriellen RS 232 Schnittstelle lieferbar. Die Programmierung erfolgt über ein Teach-Programm auf einem PC. 
Alle Tasten können mit Einzelcodes oder mit Strings bis zu 30 Stellen belegt werden. Bei den seriellen Versionen können ASCII-Zeichen in Klartext, in Dezimalcode oder Hexcode eingegeben werden. Die max. Speicherkapazität beträgt 16K.

Systemvoraussetzung:    IBM-kompatibler PC mit Farbmonitor und Maus. 

Das TEACH-Programm ist in den Ländervarianten deutsch (D), englisch (E) und 
französisch (F) erhältlich. 

So wird es gemacht:
Legen Sie die mitgelieferte Diskette ein. Die einzelnen Versionen rufen Sie wie folgt auf: 
Version 30: TEACH  blank  Ländervariante (D, E oder F)  blank  30
Version 60: TEACH  blank  Ländervariante (D, E oder F)  blank  60
Version 90: TEACH  blank  Ländervariante (D, E oder F)  blank  90

Es erscheint ein Tastaturbild mit einer Standard MF2 - Belegung. 
Darunter sehen Sie die Matrix Ihrer zu programmierenden Tastatur. 

1. Komplette Neuerstellung
Setzen Sie den Cursor auf die Position, die Sie programmieren möchten. Klicken Sie mit der linken Maustaste an (das Feld wechselt die Farbe) und bewegen mit der Maus den Cursor auf das Zeichen der Standardtastatur, das Sie übernehmen wollen. Klicken Sie dieses Zeichen wiederum mit der linken Maustaste an. Damit wird es in die Matrix übernommen. Wollen Sie eine Zeichenfolge (String) erstellen, verfahren Sie genau so, wählen die Zeichen aber mit der rechten Maustaste aus, bis zum letzten Zeichen. Danach beenden Sie die Eingabe mit der linken Maustaste. Der gesamte String erscheint überder Matrix noch einmal als Klartext. Auf diese Weise können Sie die komplette Matrix programmieren.

2. Abspeichern
Wollen Sie die erstellte Tabelle abspeichern, dann klicken Sie das Feld “Speichern” an. Geben Sie einen Namen ein und speichern Sie die Tabelle ab.

3. Laden
Wenn Sie eine gespeicherte Tabelle verwenden wollen, klicken Sie “Laden” an und geben den Namen der gewünschten Tabelle ein.Auf Ihrer Diskette ist eine Belegung mit dem Namen STANDARD bereits gespeichert.

4. Programmieren
Wenn die gewünschte Tabelle fertig ist, klicken Sie Programmieren an und folgen der Bedienerführung. Stecken Sie die zu programmierende Tastatur anstelle der Standardtastatur ein und drücken Sie die linke Maustaste. Der Programmiervorgang läuft. (ca. 80 sec.). Nach der Programmierung verlassen Sie das Programm über ESC. Nun müssen Sie den Rechner herunterfahren und neustarten. Die programmierte Tastatur ist nun betriebsbereit.

5.  Tasten lesen
Wenn Sie eine bereits programmierte Tastatur zurücklesen möchten, klicken Sie diesen Punkt mit der linken Maustaste an und folgen der Bedienerführung.

6.  Entprellzeit
Hier können Sie die Verzögerungszeit einstellen. Klicken Sie das Wort "Entprellzeit" mit der linken Maustaste an, um aufwärts zu zählen und mit der rechten, um abwärts zu zählen.  

7.  Sonstiges

Wenn Sie bei einem String ein Wort mit Groß- und Kleinbuchstaben programmieren möchten, geben Sie als erste Taste die Shift-Taste ein, dann den Anfangsbuchstaben, dann wieder die Shift-Taste. Die weiteren Buchstaben werden nun als Kleinbuchstaben programmiert (erscheint nicht als Anzeige unterhalb der Standard-Belegung!)

Ähnlich müssen Sie bei der Alt-Taste und Strg-Taste verfahren. 

Optional: Serielle Version

Bei der seriellen Version wird die Tastatur mit einem 25 pol. SUB D-Stecker (Buchse) geliefert. Die Tastatur wird an COM 2 des PC angeschlossen. Für die Versorgungsspannung (+5V) wird ein Adapterstück mitgeliefert, das zwischen 
PC und Standardtastatur gesteckt wird. 

So wird es gemacht:
Legen Sie die mitgelieferte Diskette ein und rufen Sie das Programm S-TEACH auf. (Bei den verschiedenen Versionen bzw. Ländervarianten verfahren Sie bitte wie oben, ersetzen jedoch TEACH durch S-TEACH). Es erscheint die Matrix der zu programmierenden Tastatur und daneben eine Spalte mit den durchnumerierten Tasten 1 - 30.

Fahren Sie mit der Pfeiltaste auf die Tastennummer, die Sie programmieren möchten. Mit Enter eröffnen Sie die Tabelle. Sie können nun im Klartext ASCII Zeichen eingeben oder auch dezimale oder hexadezimale Werte. Diese sind mit den Symbolen <> zu kennzeichnen.

Beispiel	Buchstabe A	Klartext	A
Dezimal	<65>
HEX		<41>

Die Programmierung erfolgt durch Aufruf des Programms "Programmierung".

Baudrate:
Sie können Baudraten von 300 - 9600 voreinstellen. Geben Sie den Buchstaben "b" solange ein, bis der gewünschte Wert erscheint. 

Steckerbelegung IBM-Version: 		5 pol DIN Stecker
Pin 1		Clock
Pin 2		Daten
Pin 4		Gnd
Pin 5		+ 5V

Steckerbelegung RS 232 Version:		25 pol Stecker (Buchse)
Pin 2		RxD
Pin 3		TxD
Pin 7		Gnd
Pin 15		+ 5V
Pin 4	]
Pin 5	]

Pin 6	]
Pin 8	]
Pin 20	]

5-pol. DIN Stecker
Pin 4		Gnd
Pin 5		+ 5V

DS Keyboard Technic GmbH Herrenlandstrasse 31-51 D-78315 Radolfzell
Tel. 07732/8000-0 Fax 07732/8000-44
http://www.dekorsy.de   email: ds@dekorsy.de

BA_W30dNeu.DOC